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	Dimensionnement des structures
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	Terminale
	Séance 1 : Descente de charges
	Durée : 3 h

	
	[image: image2.png]





	Objectifs : Repérage des caractéristiques propres de solutions architecturales

      Décodages de cahier des charges
     Réaliser une descente de charges
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Investigations : 

Quelles sont les conséquences de la démolition du mur ?

Expliquer en quelques lignes le rôle du bureau d’étude et ce qu’il doit selon vous réaliser pour répondre à la problématique ?

Question 1 : Réaliser un croquis de la zone d’étude :

Vous ferez  apparaitre :

· L’ouvrage à démolir

· Les poutres

· Les murs périphériques

· Les côtes

Question 2 : Répertorier dans un tableau  les actions qui exercent sur le mur ?

Question 3 : Donnez la signification des symboles suivants :
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Question 4 : Déterminer la surface d’influence du mur à démolir?

Question  5: Calculez la charge linéique PELU reprise en tête de murs?

Question  6 : Proposez un mode opératoire pour la démolition du mur et trois solutions pour  à la fois maintenir le plancher et répondre aux besoins du maître d’ouvrage ?

Question  7 : Proposez une modélisation mécanique  et déterminez le profilé en acier adéquate   à l’aide du logiciel RDM 6.
On pourra admettre : 

· vérification à la flexion simple 

· PELU = 1,35 G + 1,5 Q

· la contrainte admissible de l’acier 235 MPa 

AC





Travail par groupe de deux





Travail par groupe de deux
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