
Terminale STI2D

ÉTUDE DU PLANCHER HAUT DU REZ—DE—CHAUSSEE 

Le plancher haut du rez-de-chaussée couvre le logement du gardien et la salle de réunion.

Ce plancher permet d'augmenter la surface de stockage, l'accès se faisant par l'atelier jardin. Il se compose (doc. BII1)

· d'une ossature métallique réalisée à l'aide

d'IPE de type II : poutres principales

d'IPE de typa- 1 : poutres secondaires (solives).

· d'un plafond rapporté sur la face inférieure du plancher.

· d'un revêtement de sol en panneaux de particules posé sur les poutres

Le poids propre de l'ensemble est évalué à 0,8 kN/m2
Les charges d'exploitation sont prises égales à 1,5 kN/m2

Les charges seront affectées des coefficients de pondération suivants 4/3 pour les charges permanentes

3/2 pour les charges d'exploitation.

La charge à prendre en compte dans les calculs, sera donc égale à

p = (g * 4/3) + (q * 3/2)

g charges permanentes

q charges d'exploitation.

1 - ETUDE DE LA SOLIVE (A) : TYPE I 

La solive est simplement appuyée à ses extrémités et a pour portée 1 = 5,185 m.

Déterminer la charge p reprise par la solive.
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